Бегинина Анастасия, 2.3, Античность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название элемента | Определение | Местонахождение | Фотофиксация |
| Треугольный Фронтон | **Фронто́н** (фр. fronton, от лат. frons, frontis — лоб, передняя часть стены) — завершение (обычно треугольное), фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. | Пушкин, Садовая ул., 7 | A picture containing sky  Description automatically generated |
| Колонны ионического ордера | **Ионический ордер** — один из трёх древнегреческих архитектурных ордеров. От более раннего дорического ордера отличается большей лёгкостью пропорций. Характерной чертой ионического ордера является Капитель, которая дополнена двумя симметрично расположенными завитками — волютами. | Пушкин, Садовая ул., 7 | A picture containing building, outdoor, porch, colonnade  Description automatically generated |
| Подиум | **По́диум, подий** (лат. *podium*, от греч. πόδεων, πους — подошва, след ноги) — в древнеримской архитектуре — подножие, прямоугольное (реже квадратное) возвышение постройки, имеющее лестницу с одной, как правило торцевой, короткой, из сторон, соответствующей главному фасаду здания | Пушкин, Садовая ул., 7 | A picture containing outdoor, building, stone  Description automatically generated |
| Портик | **Портик** (лат. *porticus*, от porta — проход, навес) — в классической архитектуре — выступающая часть здания, крытая галерея, образованная колоннадой или аркадой, имеющей собственное перекрытие: антаблемент,увенчанный аттиком или треугольным фронтоном. | Пушкин, Садовая ул., 7 |  |
| Баллюстрада | **Балюстра́да** (фр. *balustrade* из итал. *balaustrata*) — ограждение (обычно невысокое) лестницы, балкона, террасы, и так далее, состоящее из ряда фигурных столбиков (балясин), соединённых сверху перилами или горизонтальной балкой; перила из фигурных столбиков. | Пушкин, Садовая ул., 9 | A picture containing outdoor, building, brick, stone  Description automatically generated |
| Колоннаад | **Колоннада** (фр. *colonnade*) — в архитектуре ряд или ряды колонн, объединённых горизонтальным перекрытием. | Пушкин, Садовая ул., 9 | A picture containing tree, outdoor, building, stone  Description automatically generated |
| Треугольный Фронтон | **Фронто́н** (фр. fronton, от лат. frons, frontis — лоб, передняя часть стены) — завершение (обычно треугольное), фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. | Пушкин, Садовая ул., 9 | A picture containing building, outdoor, sky, window  Description automatically generated |